Znak sprawy: PZD.DDM.321.7.2022.KK

 **Załącznik nr 2 do SWZ – załącznik do formularza ofertowego**

Opis oferowanego sprzętu

Nazwa zadania: „ Zakup ciągnika wraz z osprzętem”

|  |
| --- |
| *Dostawa Ciągnika* |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA WYKONAWCA**( DODATKOWO NALŻEY WSKAZAĆ PROCUCENTA ORAZ NAZWĘ OFEROWANEGO SPRZĘTU) |
| **1.** | Silnik 4 cylindrowy, pojemność min. 4500cm3. |  |
| **2.** | Moc znamionowa min. 125KM, moc maksymalna min. 150 KM. |  |
| **3.** | Wydajność pompy hydraulicznej min. 120l/min. |  |
| **4.** | Hydraulika sterowana mechanicznie minimum 4 pary hydrauliki tylnej |  |
| **5.** | Rewers sterowany elektrohydraulicznie, skrzynia biegów min. 4 zakresy i na każdym zakresie minimum po 4 półbiegi pod obciążeniem |  |
| **6.** | Przedni TUZ. |  |
| **7.** | Przedni WOM |  |
| **8.** | Kabina z homologacją na 2 osoby, amortyzowana, wyposażona w klimatyzację, siedzisko operatora amortyzowane pneumatycznie, dodatkowe boczne siedzenie operatora. |  |
| **9.** | Przednia oś amortyzowana |  |
| **10.** | Koła przednie o szerokości minimum 480mm. |  |
| **11.** | Koła tylne o szerokości minimum 540mm. |  |
| **12.** | Tylny podnośnik o udźwigu minimum 7800kg. |  |
| **13.** | Waga minimalna bez dodatkowych obciążników 5800kg. |  |
| **14.** | Dopuszczalna masa całkowita min. 9500kg. |  |
| **15.** | Rozstaw osi min. 2600mm.  |  |
| **16.** | Rok produkcji 2022. |  |
| **17.** | Urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| **18.** | Pełna gwarancja jakości minimum 3 lata lub min. 2000mth. |  |

|  |
| --- |
| *Dostawa Wysięgnika z głowicą koszącą* |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA WYKONAWCA** ( DODATKOWO NALŻEY WSKAZAĆ PROCUCENTA ORAZ NAZWĘ OFEROWANEGO SPRZĘTU) |
| **1.** | Mocowanie na tylnym TUZ ciągnika |  |
| **2.** | Zasięg w poziomie min. 7m |  |
| **3.** | Własny napęd hydrauliczny |  |
| **4.** | Głowica kosząca o szerokości min. 110 mm wyposażona w młotki bijakowe |  |
| **5.** | Położenie wysięgnika względem nośnika prawe |  |
| **6.** | Elektryczne sterowanie wysięgnikiem |  |
| **7.** | Dostawa wraz z podłączeniem do ciągnika i pierwszym uruchomieniem |  |
| **8.** | Rok produkcji 2022 |  |
| **9.** | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

|  |
| --- |
| *Dostawa Kosiarki czołowej* |
|  |  |  |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **OFEROWANE PARAMERTY****POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ****WYPEŁNIA WYKONAWCA** ( DODATKOWO NALŻEY WSKAZAĆ PROCUCENTA ORAZ NAZWĘ OFEROWANEGO SPRZĘTU) |
| **1.** | Szerokość robocza min. 240cm max 260cm |  |
| **2.** | Sposób mocowania przedni TUZ |  |
| **3.** | Możliwość przesuwu kosiarki w poziomie |  |
| **4.** | Dostawa wraz z podłączeniem do ciągnika i pierwszym uruchomieniem |  |
| **5.** | Rok produkcji 2022 |  |
| **6.** | Gwarancja min. 24 miesiące |  |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku innych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli, należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP ).**